**1、操作系统是计算机系统中的----**A核心系统软件  
B关键的硬件部件  
C广泛使用的应用软件  
D外部设备  
  
**2、AMI BIOS 的1长3短表示----**A内存校验错误  
B显示卡错误  
C内存错误  
D非致命错误  
  
**3、用高级语言编写的程序必须经过----翻译成机器语言程序，计算机才能执行。**A汇编语言  
B汇编程序  
C编译程序  
D低级语言  
 **4、SELECT语句中“FROM R”,此处R是基本表名，但应理解为----**A.R的结构定义  
B.R的元组序号  
C.R的全部元组

D.R的元组变量  
  
**5、计算机今后发展的趋势是----**A微型化、网络化、自动化  
B数字化、网络化、智能化  
C微型化、一体化、智能化  
D微型化、网络化、智能化  
  
**6、数据独立性是数据技术的重要特点之一。所谓数据独立性是指----**A数据与程序独立存放  
B不同的数据被存放在不同的文件夹中  
C不同的数据只能被对应的应用程序所使用  
D以上说法都不对  
  
**7、拥有计算机并以拨号的方式接入网络的用户需要使用----**A.CD-ROM  
B鼠标  
C电话机  
D.Modem/调制解调器/modem/MODEM   
  
**8、HTML的含义是----**  
A主页制作语言  
B超文本标示语言/超文本描述语言/超文本标记语言  
C.WWW编程语言  
D.Internet  
  
**9、服务依据的通信协议是**A.URL  
B.HTML  
C文件传输协议  
D超文本传输协议  
 **10、调制解调器（Modem）是电话拨号上网的主要硬件设备，它的作用是----**A将计算机输出的数字信号调制成模拟信号，以便发送  
B将输入的模拟信号调制成计算机的数字信号，以便发送  
C将数字信号和模拟信号进行调制和解调，以便计算机发送和接收  
D为了拨号上网时，上网和接收电话两不误  
 **11、在我国，CERNET是指**A中国金桥信息网  
B中国公用计算机互联网  
C中国教育与科研网  
D中国科学技术网  
  
**12、与Web网站和Web页面密切相关的一个概念称“统一资源定位器“，它的英文缩写时--**--  
A.UPS  
B.USB  
C.ULR  
D.URL  
  
**13、打开计算机步骤的描述中，比较合理的方法是----**A先打开显示器等外部设备，然后再打开计算机主机电源  
B先打开计算机主机电源，然后再打开显示器电源  
C先打开计算机主机电源，然后再打开外部设备电源  
D先打开显示器和计算机主机电源，然后再打开外部设备电源  
  
**14、用户可用内存通常是指----**A.RAM  
B.ROM  
C.CACHE  
D.CD-ROM  
  
**15、用二进制表示各种符号的方法是----**A数字编码  
B符号编码

C汉字编码  
D内部编码  
  
**16、下列关于操作系统的描述，错误的是----**  
A具有文件处理的功能  
B使计算机系统方便使用  
C协调计算机资源的使用  
D处理硬件故障  
  
**17、十进制数269转换为十六进制数是----**A.10E  
B.10D  
C.10C  
D.10B  
  
**18、数据库DB、数据库系统DBS、数据库管理系统DBMS之间的关系是----**A,DB包括DBS和BDMS  
B.DBMS包括DB和DBS

C.DBS包括DB和DBMS  
D.没有任何关系  
  
**19、电子邮件是Internet 应用最广泛的服务项目，通常采用的传输协议是----**A.SMTP  
B.TCP/IP  
C.CSMA/CD  
D.IPX/SPX  
  
**20、调制解调器用于完成计算机数字信号与（ ）之间的转换**A电话线上的数字信号  
B同轴电缆上的音频信号  
C同轴电缆上的数字信号

D电话线上的音频信号  
  
**21、接入Internet 并且支持FTP协议的两台计算机，对于它们之间的文件传输，下列说法正确的是----**A只能传输文本文件  
B不能传输图形文件  
C所有文件均能传输  
D只能传输几种类型的文件  
  
**22、数据库系统的三级模式不包括（ ）**A概念模式  
B内模式  
C外模式  
D数据模式

**23、目前，局域网的传输介质（媒体）主要是（ ）,同轴电缆和光纤。**A电话线  
B双绞线  
C公共数据网  
D通信卫星  
  
**24、目前，在Internet 中，一个IP地址由（ ）位二进制数组成。**A.32 B.16 C.8 D.64

**25、主要危害系统文件的病毒是----**A文件型  
B引导型  
C网络病毒  
D复合型  
  
**26、微机的重要特点之一是将计算机硬件中的----集成在一块芯片上，称为微处理器**A控制器和存储器  
B控制器和运算器  
C运算器和存储器  
D运算器、控制器和存储器  
  
**27、计算机系统中的内存储器指----**A.RAM B.RAM和硬盘 C,ROM和磁盘 D.RAM和ROM  
  
**28、在键盘上使计算机热重启的键应该是----**A.Power  
B.Alt+Del+Ctrl  
C.Alt+Del+Shift  
D.Tab+Del+Shift   
  
**29、数据独立性是指：**A数据依赖与程序  
B数据依赖于数据库管理系统  
C数据依赖于数据库系统  
D数据不依赖于程序

**30、在下列四项中，不属于OSI(开放系统互联)参考模型七个层次的是----**

A会话层5  
B数据链路层2  
C用户层  
D应用层7  
  
**31、OSI参考模型的桥梁层是----**A传输层4  
B网络层3  
C物理层1  
D应用层7

**32、OSI/RM参考模型中的第二层是-----   
A网络层3  
B数据链路层2**

**C传输层4  
D物理层1 应用层7 表示层6 会话层5**

**33、局域网常用的基本结构有（ ）、环型和星型**

**A层次型**

**B总线型**

**C交换型**

**D分组型**

**34、数据是信息的符号表示或称载体；信息则是数据的内涵，是数据的（ ）**

**A语法 B语义 C意义 D用法**

**35、关系数据库中，实现实体之间的联系是通过表与表之间的----**

**A公共索引**

**B公共存储**

**C公共元组**

**D公共属性**

**36、除硬件外，计算机系统不可缺少的另一部分是----**

**A指令**

**B数据**

**C网络**

**D软件**

**37、下列外部设备中，属于输出设备的是----**

**A扫描仪**

**B键盘**

**C绘图仪**

**D光笔**

**38、调制速率是指调制信号状态的每秒转换次数，其度量单位是波特**

**39、路由器的功能有三种：网络连接、路由选择和设备管理的功能**

**40、在E-R图中，图形包括矩形框、菱形框、椭圆框。其中表示实体联系的是菱形框**

**41.未来IPV6在Internet中，一个IP地址由128位二进制数组成**

**42.世界上第一台电子计算机称为ENIAC（英文简称）**

**43.所谓的信息高速公路就是因特网（错误）**

**44磁盘的磁道是同心圆，而CD-ROM光盘上记录的是光道是螺旋线（错误）**

**45中文操作系统只适用于使用汉字操作，而不适用于英文操作（错误）**

**46.小心翼翼地对鼠标进行热插拔，不会损坏鼠标和接口（错误）**

**47.网络操作系统是普通操作系统的一种（错误）**

**48.在Internet中，用来进行数据传输控制的协议是TCP  
49.计算机网络拓扑主要是指通信子网的拓扑结构，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响**

**50.从用户角度或者逻辑功能上可把计算机网络划分为通信子网和资源子网**

**51.网址www.pku.edu.cn 中的 “cn“表示中国**

**52.要给某人发一封Email必须知道他的邮件地址**

**53.条件中“性别=女 and 工资额》2000”的意思是性别为“女”并且工资额大于2000的记录**

**54.CAD被称为计算机辅助设计**

**55.SQL中，用户有两种：应用程序和终端用户**

**56.常见的网络信息系统不安全因素包括---  
A设备故障**

**B拒绝服务**

**C篡改数据**

**D以上皆是**

**57.域名与IP地址的关系是---**

**A一一对应**

**B域名与地址没有任何关系**

**C一个域名对应多个IP地址**

**D一个IP地址对应多个域名**

**58.在学生表中要查找所有年龄大于30姓王的男同学，应该采用的关系运算是--  
A选择**

**B投影**

**C联接**

**D自然选择**

**59.计算机系统中的内存储器指  
A.RAM**

**B.RAM和硬盘**

**C,ROM和磁盘**

**D．RAM和ROM**

**60.内存储器又称为—**

**A主存储器**

**B辅助存储器**

**C.PROM**

**D.ROM**

**61.未格式化的新软盘，----计算机病毒**

**A可能会有**

**B与带毒软盘放在一起会有**

**C一定没有**

**D拿过带毒盘的手，再拿该盘后会有**

**第一代计算机使用的逻辑元件是电子管  
第二代电子计算机使用的逻辑元件是晶体管  
第三代计算机采用的逻辑元件是中小规模集成电路/集成电路  
第四代计算机采用的逻辑元件是大规模和超大规模集成电路**

**数制是指用一组固定的数字和统一的规则来表示数目的方法。**

**计算机病毒具有破坏性、隐藏性、潜伏性、激发性和传播性。  
  
数据独立性分为逻辑独立性与物理独立性。当数据的存储结构改变时，其逻辑结构可以不变。因此，基于逻辑结构的应用程序不必修改，称为数据的逻辑独立性。  
  
计算机网络分类方法有很多种，如果从覆盖范围来分，可以分为局域网、城域网和广域网/WAN/Wan/wan。**

**若要使计算机连接到网络中，必须在计算机加上网络适配器/网卡。  
  
一个ASCII字符用1个字节表示，字节由位组成，一个字节等于8/八位 bit  
  
在微机性能指标中，内存容量反映了内存存储数据的能力，存储量越大，运算速度越快。(对)  
  
20世纪的最后10年，人类开始进入信息时代。（对）  
  
微型计算机的输入/输出设备通过输入/输出接口与主机连接。（对）  
  
第一代计算机主要用于科学计算。（对）  
  
微机工作过程中突然断电，ROM中的数据全部丢失。（错误） RAM才会丢失  
  
将磁盘上信息调入内存时，信息写入内存存储器的ROM。（错误）**

**数据挖掘，在人工智能领域习惯上又称为数据库中的知识发现，即KDD  
  
计算机网络最主要的功能是资源共享  
  
模拟信号是一种连续变化的电信号**

**计算机网络的拓扑结构主要有星型、总线型、（环形）、树型拓扑结构  
  
在http:www.beidu.com中，http代表（协议）  
  
AMD和P4的主板架构相同（错误）  
  
在计算机内，汉字也用ASCII编码表示（错误）  
  
计算机主存储器分为随机存储器和只读存储器，一般开机测试、系统初始化都是存放在随机存储器中的。（错误）  
  
硬件、软件和用户之间得到关系是用户介于硬件和软件之间（错误）  
  
为了便于在文档中查找信息，可以用?符号来代表任何多个字符进行匹配。（错误）  
  
计算机主机内装有硬件和软件驱动器，软件盘是计算机的外存储器，机内硬盘则是属于内存储器。（错误）**

**CIH病毒的发作可以破坏计算机硬件（对）**

**OSI参考模型是个开放的模型，它的一个重要特点就是具有分层结构，其中（表示）具有的功能是规范数据表达方式和规定数据格式等**

**计算机在处理数据时，一次存取、加工和传送的数据长度是指字/字长。**

**当室内湿度《30%时，会在某些部位产生静电干扰，内部元件被静电破坏的可能性增大，会影响显示器正常工作。**

**读写光盘的装置是软驱（错误）**

**OSI的七层模型中，最底下的3层主要通过硬件来实现，其余则通过软件来实现。**

**CD-ROM既可以作为输入设备，也可以作为输出设备（错误）它是存储设备**

**软盘可以经常格式化（错误）**

**在PC机中，80386 80486 PENTUM（奔腾）是指生产厂家名称（错误）**

**人们把收集、检测、显示和利用各种信息的手段称为信息技术**

**以地理范围将网络划分为广域网WAN、城域网MAN和局域网LAN**

**软盘存储器比硬盘存储器存储量小，处理速度慢**

**数据库管理系统是在操作系统支持下的系统软件**

**网络操作系统是网络用户与计算机之间的接口，是计算机网络中管理一台或多台主机的软硬件资源、支持网络通信、提供网络服务的程序集合。**